**Descriere Termostat dublu de imersie IMIT TLSC 0-90°C, temp. de siguranta 90/110°C**

**Termostate duble de imersie reglabile si limitator, model TLSC, alimentare 220 V  
Model TLSC - 542714  
Plaja de reglare - reglabila : 90o/110 oC + 0/-6 K  
Rearmare manuala  
Temperatura maxima a bulbului 125 oC  
Numarul de cicluri automate II (100.000)  
Viteza de variatie a temperaturii 1 oK/15 min  
Gradul de protectie IP 40  
Rezistenta la curenti PTI 250 (KB 250)  
Presetupa M 20 X 1,5  
Culoarea carcasei : portocaliu**

